1.在drivers文件夹中找到驱动程序，安装掌控驱动程序（CP210X).
2.双击setwifi运行应用程序。
3.“硬件名称”选择WU-Python,“串口”选择掌控所在的串口，一般会自动选择。
4.先按掌控板“A键”，再点击程序“烧写按钮”，跳出黑色窗口，掌控板自动开始烧写，显示烧写进度直到完成（出现烧写百分比时可以放开按键A）。
5.烧写完毕，按掌控板RST按钮，重启掌控板。
6.在本应用程setwifi序中填入wifi名称和wifi密码，点击“设置”按钮，设置完毕掌控板就可以上网。
7.浏览器输入网址“http://haohaodada.com/wulink-python”，进入编程界面，用好好搭搭用户名登录，添加自己的硬件mac地址，就可以开始无线编程。

8.没有认证的用户是测试用户，功能会受限制，为了更好体验到公众号认证。按住“B键”不松手，再点击掌控板RST按钮重启掌控，屏幕显示公众号二维码，松开“B键”。
9.根据屏幕提示扫二维码关注“好好搭搭”公众号，在公众号“编程工具”菜单中找到掌控板，按提示打开“好搭物联网”小程序配置和绑定用户名，并认证。再按“B键”,出现本机二维码，小程序扫描绑定硬件。
10.手捏左下方触摸“P”，按掌控板RST按钮会自动清除程序，方便下次下载程序。按“B键”再按RST按钮屏幕会显示公众号二维码，隔3秒再按“B键”会出现本机二维码。
11.如要再次设置wifi或无线下载程序时，最好先清除程序（捏P键重启）。

